**Проект с.Рудно**

**Корпус: ДСП 18мм Swiss Krono Німфея Альба**

**Фасад: Низ - модифікований шпон 19мм. з фрезерованою ручкою.Верх - фарбований фасад товщиною 19мм. Былого кольору**

**Фурнітура: GTV(Польща)**

**Стільниця: Egger 28мм**